人防工程工程概况（模板）
1、 项目名称：城发城市广场地下车库人防工程
2、 项目地点：烟台市莱山区长宁路以东、长安路以西、银海路以南、府后路以北
3、 人防工程所在层数：地下三层
4、 建筑结构形式：框架结构
5、 人防工程建筑分类：甲类人防工程
6、 建筑规模：本工程为附建式人防工程
该项目设计人防总建筑面积：19999平方米，其中核6常6级二等人员掩蔽设计建筑面积5851.6平方米，核6常级物资库12275.4平方米，核6常5级一等人员掩蔽设计建筑面积1872平方米。
7、 [bookmark: _GoBack]平时使用功能：汽车库
8、 经济指标
	名称
	战时功能
	抗力级别
	防化级别
	人防建筑面积（m2）
	战时出入口数量

	防护单元一
	物资库
	核6常6
	丁级
	3820
	一主一次

	防护单元二
	二等人掩
	核6常6
	丙级
	1989.8
	一主一次

	防护单元三
	一等人掩
	核6常5
	乙级
	1872
	一主一次

	防护单元四
	物资库
	核6常6
	丁级
	2051
	一主一次

	防护单元五
	物资库
	核6常6
	丁级
	2537
	一主一次

	防护单元六
	二等人掩
	核6常6
	丙级
	1872
	一主一次

	防护单元七
	二等人掩
	核6常6
	丙级
	1989.8
	一主一次

	防护单元八
	物资库
	核6常6
	丁级
	3867.4
	一主一次

	合计
	
	
	
	19999
	八主八次



